Identifikācijas Nr. AQPOM/2017-03

**Pielikums Nr.3**

**Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametri** | **Pasūtītāja izvirzītās prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| Skaits (gab.) | 1 (viens) gab. |  |
| Izlaiduma gads | Jauna  |  |
| Virsbūves tips / TL veids | Kompaktais apvidus |  |
| Virsbūves krāsa | Tumša (melna, brūna vai zaļa) |  |
| TL kategorija | Vieglais pasažieru |  |
| Motora jauda | Ne mazāka par 140 Zs |  |
| Dzinēja darba tilpums | 1800-2000 cm3  |  |
| Degvielas veids | Dīzeļdegviela |  |
| Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā | Ne lielāks kā 6,5 l/100km (pēc ražotāja datiem) |  |
| Pārnesuma kārba | Manuālā |  |
| Pārnesumu skaits | Ne mazāk kā 6 pārnesumi |  |
| Piedziņas veids | Pastāvīga pilnpiedziņa |  |
| Pretaizdzīšanas ierīce | Signalizācija;Ražotāja imobilaizers (dzinēja bloķētājs) |  |
| Drošības aprīkojums | Vadītāja un pasažiera drošības spilveni (priekšējie, sānu), kāju drošības spilvens (vadītājam);Galvas balsti 5 sēdvietām;ABS bremzes, elektroniskā stabilitātes sistēma ESP  |  |
| Durvis | Ne mazāk kā 4 gb. |  |
| Sēdvietas  | 5 sēdvietas (ieskaitot vadītāju);Dalīta, nolokāma aizm. sēdekļa atzveltne;Auduma sēdekļu apdare (tumša); |  |
| Minimālais klīrenss | 220 mm |  |
| Riepas  | Vasaras riepas R17’ ar vieglmetāla diskiem unR17` ziemas riepu komplekts |  |
| Rezerves ritenis | Rezerves ritenis un domkrats ražotāja paredzētā vietā |  |
| Logu pacēlāji, spoguļi | Elektriski regulējami visu durvju stiklu pacēlāji;Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi; |  |
| Gaismas | BI-LED priekšējie lukturi |  |
| Minimālā garantija | Ne mazāk kā 3 gadi vai 100 000 km  |  |
| Papildus aprīkojums  | Automātiskais gaisa kondicionēšanas sistēma jeb klimata kontrole;Multifunkcionāla ādas apdares stūre;Rūpnīcas radio sistēma, CD/MP3, skaļruņiem priekšā un aizmugurē, ārējo audio sistēmu pieslēgligzdu AUX –IN; Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza kontrole);Priekšējie miglas lukturi ar automātisku dienasgaismas funkciju;Centrālā atslēga ar tālvadības pulti;Lietus sensors;Mobilā telefona brīvroku sitēma Bluetooth;Multifunkcionāls displejs (borta dators);Priekšējo sēdekļu komforta regulēšana;Gumijas paklāju komplekts salonam;Dubļu sargi priekšā un aizmugurē;Jumta sliedes |  |
| Drošības komplekts | Avārijas trīsstūris, ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa un drošības veste |  |
| Cits: | Automašīnas reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda (apliecība, nr. zīmes, tehniskā apskate) |  |
|  | Automašīnas piegāde ne vairāk kā 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas |  |
|  | Tehnisko apkopju intervāls – ne mazāks par 15 000 km; |  |
| **Norādīt precīzi automašīnas:** |  |
| Degvielas patēriņa kombinētajā ciklā (pēc ražotāja datiem) (l/100km): |  |
| Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas (g/km): |  |
| Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas (g/km): |  |
| Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisijas (g/km): |  |
| Cieto daļiņu (PM) emisijas (g/km): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Līgumcena (EUR)** |  |
| **PVN 21% (EUR)** |  |
| **Līgumcena kopā ar PVN (EUR)** |  |

Piedāvājumā iekļauta preces cena ieskaitot reģistrāciju CSDD uz pasūtītāja vārda un iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana, regulārās apkopes garantijas laika ietvaros.

Paraksttiesīgās personas paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z.v.