Identifikācijas Nr. 6.43-2/GL2-2023**-**01

**Pielikums Nr.3**

**Tehniskais UN FINANŠU piedāvājums**

Lietota pikapa iegāde projekta

Nr. 101073829**-**LIFE21-NAT-LV-GrassLIFE2

“ES nozīmes prioritāro zālāju biotopu atjaunošana un apsaimniekošana” ietvaros

(Id. Nr. 6.43-2/GL2-2023**-**01)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametri** | **Pasūtītāja izvirzītās prasības** | **Pretendenta piedāvājums**  (jānorāda konkrēti rādītāji atbilstoši tehnikas ražotāja sniegtai informācijai) |
| **Piedāvātais modelis:** | |  |
| **VIN numurs:** | |  |
| **Skaits (gab.)** | 1 (viens) gab. |  |
| **Izlaiduma gads** | Ne vecāka par 2017. gadu |  |
| Nobraukums | Ne lielāks kā 170000 km |  |
| ***Automašīnas klase*** | k-U pikaps (Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto auto tirgotāju asociācijas klasifikatora) |  |
| ***Dzinējs*** | dīzelis ar šķidruma dzesēšanas sistēmu |  |
| Cilindru skaits | ne mazāk kā 4 |  |
| Darba tilpums | no 2500 cm3 līdz 3500 cm3 |  |
| Dzinēja jauda | ne mazāka par 200 Zs |  |
| Atgāzu norma | vismaz EURO 5 |  |
| Degvielas patēriņš kombinētajā režīmā | ne vairāk kā 8,7 litri/ 100 km (pēc ražotāja datiem) |  |
| Vilktspēja | ne mazāka kā 3500 kg |  |
| ***Pārnesumu kārba*** | automātiska |  |
| ***Transmisija*** |  |  |
| Dzenošo tiltu skaits | 2 |  |
| ***Bremžu sistēma*** | ABS ar elektronisko bremzēšanas spēka sadali |  |
| ***Stūres iekārta*** | ar stūres pastiprinātāju |  |
| ***Virsbūve*** |  |  |
| Virsbūves tips | pikaps ar dubulto kabīni un kravas kasti |  |
| Virsbūves kategorija | N1 kategorija |  |
| Durvju skaits | 4 |  |
| Sēdvietu skaits | 5 |  |
| Vējstikls | apsildāms |  |
| Logu atvēršanas mehānisms | elektriski regulējami priekšējo durvju stiklu pacēlāji |  |
| Dubļusargi | priekšā un aizmugurē |  |
| Kondicionieris | jābūt |  |
| Elektroniski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi | jābūt |  |
| Multifunkciju stūre | jābūt |  |
| Miglas lukturi | jābūt |  |
| Sānu aizsargsliekšņi | jābūt |  |
| Drošības gaisa spilveni | jābūt |  |
| Centrālā atslēga | jābūt |  |
| ***Riepas*** |  |  |
| Riepu izmērs | R17 vai lielākas |  |
| ***Gabarītizmēri*** |  |  |
| Svars (pilna masa) | ne vairāk kā 3300 kg |  |
| ***Papildaprīkojums*** |  |  |
| Sakabes āķis | jābūt |  |
| Kravas kastes ar cieto plastmasas ieklāju. | jābūt |  |
| Kartera aizsargs | jābūt |  |
| Salona paklāju komplekts | gumijas |  |
| Pilna izmēra rezerves ritenis | jābūt |  |
| Vieglmetāla diski | jābūt |  |
| Atpakaļskata kamera | jābūt |  |
| Autonoma apsilde | jābūt |  |
| Drošības komplekts (aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, trīsstūris, veste) | jābūt |  |
| ***Cits*** |  |  |
| Transportlīdzekļa garantijas un tehniskās apkopes grāmata | jābūt |  |
| Pilna diagnostikas izdruka | jābūt |  |
| **Līgumcena (EUR)** | |  |
| **PVN 21% (EUR)** | |  |
| **Līgumcena kopā ar PVN (EUR)** | |  |

Apliecinu, ka Piedāvājumā norādīta preces cena ieskaitot visus nodokļus, nodevas, piegādes izdevumus un pirmspārdošanas sagatavošanu.

Vārds, uzvārds:

Ieņemamais amats:

*Ja paraksta pilnvarotā persona, tad jāiesniedz oficiāls dokuments latviešu valodā, kas apliecina, ka persona ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu!*