Identifikācijas Nr. AQPOM/2017-03

**Pielikums Nr.2**

Tehniskā specifikācija

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametri** | **Pasūtītāja izvirzītās prasības** |
| Skaits (gab.) | 1 (viens) gab. |
| Izlaiduma gads | Jauna |
| Virsbūves tips / TL veids | Kompaktais apvidus |
| Virsbūves krāsa | Tumša (melna, brūna vai zaļa) |
| TL kategorija | Vieglais pasažieru |
| Motora jauda | Ne mazāka par 140 Zs |
| Dzinēja darba tilpums | 1800-2000 cm3 |
| Degvielas veids | Dīzeļdegviela |
| Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā | Ne lielāks kā 6,5 l/100km  (pēc ražotāja datiem) |
| Pārnesuma kārba | Manuālā |
| Pārnesumu skaits | Ne mazāk kā 6 pārnesumi |
| Piedziņas veids | Pastāvīga pilnpiedziņa |
| Pretaizdzīšanas ierīce | Signalizācija;  Ražotāja imobilaizers (dzinēja bloķētājs) |
| Drošības aprīkojums | Vadītāja un pasažiera drošības spilveni (priekšējie, sānu), kāju drošības spilvens (vadītājam);  Galvas balsti 5 sēdvietām;  ABS bremzes, elektroniskā stabilitātes sistēma ESP |
| Durvis | Ne mazāk kā 4 gb. |
| Sēdvietas | 5 sēdvietas (ieskaitot vadītāju);  Dalīta, nolokāma aizm. sēdekļa atzveltne;  Auduma sēdekļu apdare (tumša); |
| Minimālais klīrenss | 220 mm |
| Riepas | Vasaras riepas R17’ un  R17` ziemas riepu komplekts |
| Rezerves ritenis | Rezerves ritenis un domkrats ražotāja paredzētā vietā |
| Logu pacēlāji, spoguļi | Elektriski regulējami visu durvju stiklu pacēlāji;  Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi |
| Gaismas | BI-LED priekšējie lukturi |
| Minimālā garantija | Ne mazāk kā 3 gadi vai 100 000 km |
| Papildus aprīkojums | Automātiskais gaisa kondicionēšanas sistēma jeb klimata kontrole;  Multifunkcionāla stūre;  Rūpnīcas radio sistēma, CD/MP3, skaļruņiem priekšā un aizmugurē, ārējo audio sistēmu pieslēgligzdu AUX –IN;  Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza kontrole);  Priekšējie miglas lukturi ar automātisku dienasgaismas funkciju;  Centrālā atslēga ar tālvadības pulti;  Lietus sensors;  Mobilā telefona brīvroku sitēma Bluetooth;  Multifunkcionāls displejs (borta dators);  Priekšējo sēdekļu komforta regulēšana;  Gumijas paklāju komplekts salonam;  Dubļu sargi priekšā un aizmugurē;  Jumta sliedes |
| Drošības komplekts | Avārijas trīsstūris, ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa un drošības veste |
| Cits | Automašīnas reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda (apliecība, nr. zīmes, tehniskā apskate);  Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana, regulārās apkopes garantijas laika ietvaros;  Tehnisko apkopju intervāls – ne mazāks par 15 000 km;  Automašīnas piegāde ne vairāk kā 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas. |